Poznámky technika 7.A, 7.B


**Náradie a pomôcky na ručné opracovanie materiálu**

**Postup pri ostrení plochého dláta**

Dláta ostríme zhruba na pieskovcových a karborundových otáčavých brúsnych kotúčoch alebo na ležatých pieskovcových brúsnych kameňoch s chladením.

Na kotúčovej brúske sa ostrie nástroja pridŕža na kotúči, ktorý sa otáča smerom proti ostriu. Správny uhol ostria sa zabezpečí vhodnou podložkou. Pri ostrení na rovnom brúsnom kameni sa nástrojom pohybuje v smere dĺžky, pričom treba dbať, aby hrana ostria bola ostrá a rovná. Sklonom nástroja sa dosiahne správny uhol ostria. Brúsenie je skončené, keď ostrie obrátené proti svetlu sa už neleskne a utvorí sa na ňom ,,ihla,,

**Postup pri ostrení pílky**



**Po naučení sa učiva, odpovedajte písomne do zošita na otázky:**

1. Už si niekedy pracoval s niektorým s nástrojom na opracovanie dreva?
2. Ak áno, pri akej činnosti, čo si robil?
3. Už si niekedy používal dláto?
4. Ak áno, na čo si ho používal?